**SO.GE.M.I.**

**RILANCIO E RIQUALIFICAZIONE MERCATI GENERALI DI MILANO**

**LOTTO 1.03 - PIATTAFORMA AMBULANTI CARNE**

**PERIZIA DI VARIANTE n.° 2 – ADEGUAMENTI FUNZIONALI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Oneri per il fermo cantiere:***  ***rimborso dei costi di nolo delle attrezzature installate*** | | | | | | |
| **Descrizione** | **Unità** | **Quantità** | **Mesi** | **Costo unitario** | **Costo a corpo** | **TOTALE** |
| *Elenco prezzi Comune di Milano ed.2011- art.* NC.10.450.0040  Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, altezza m 2, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.  PROTEZIONE AREA DI SCAVO | m2 | 472 | 0,35 | 8,64 |  | 1.427,33 |
| *Elenco prezzi Regione Lombardia ed. 2010- art.* M15025.c  Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm | cad | 5 | 4,2 | 0,42 |  | 8,82 |

| **Descrizione** | **Unità** | **Quantità** | **Mesi** | **Costo unitario** | **Costo a corpo** | **TOTALE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Elenco prezzi Regione Lombardia ed. 2010- art.* M15009.c  Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/m³, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 | cad | 1 | 4,2 | 94,39 |  | 396,44 |
| *Elenco prezzi Regione Lombardia ed. 2010- art.* M15197-b  Cassette in Abs completi di presi chirurgici e farmaceutici | cad | 1 | 4,2 | 3,39 |  | 14,24 |
| *Elenco prezzi Regione Lombardia ed. 2010- art.* M15016  Bagno chimico portatile, realizzato in materiale antiurto ... o in opera e successivo smontaggio. costo utilizzo mensile Bagno chimico portatile, realizzato in materiale antiurto, delle dimensioni 110x110x 230cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio. costo utilizzo mensile | cad | 1 | 4,2 | 130,00 |  | 546,00 |
|  |  |  |  | **TOTALE** | | **2.392,82** |